Campo magnético em função da variação da corrente no centro da bobina

|  |  |
| --- | --- |
| ***I* (*A*)** |  |
| **0** | 0 |
| **0,1** | 7,64 |
| **0,2** | 13,42 |
| **0,3** | 18,74 |
| **0,4** | 24,20 |
| **0,5** | 32,75 |

Campo magnético induzido em função da distância ao centro da bobina

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***x* (*cm*)** |  |  |  |
| **≈ 0** |  |  | **32,7** |
| **5** |  |  | **20,3** |
| **10** |  |  | **11,7** |
| **15** |  |  | **9,8** |
| **20** |  |  | **7,5** |